Ajouter un volet roulant

Comme pour les lampes, un repérage rigoureux doit être fait au préalable, car il va valoir rentrer le numéro de la variable de la montée et descente propre à chaque volet.

Attention les numéros de variable commence à 0, par conséquence votre premiére sortie sur l'automate est la variable “0”, donc toutes les sorties sont décalées d'un rang par rapport aux variables.

Il est important de cocher l'option 841/849, si vous avez une tête 750-841 ou 750-849 car si vous oubliez de cocher cette option en mode dégradé votre installation fonctionnera mais une fois le serveur installé tout les sorties, dont l'option 841/849 n'auront pas étaient cochées, ne fonctionneront plus.