Logiciel calaos_installer

Ce document présente l’utilisation de Calaos Installer dans le cadre de la programmation de l’automate Wago, et du serveur calaos.

Attention ce logiciel permet de programmer uniquement les automates Wago fournis par Calaos.

Téléchargement

Le logiciel Calaos Installer est disponible pour les plateformes Windows, Mac OS X et Linux.

Présentation générale

Il faut savoir que la programmation de l’automate seul sans serveur (mode dégradé) est possible et permet de faire une programmation basique de l’installation, il y aura seulement les conditions true et 1 appui qui marcheront sur les entrées et les actions toggle sur les sorties. Une fois le serveur installé toutes les conditions et actions seront actives.

Présentation

Le logiciel Calaos Installer se décompose en quatre parties bien distinctes:

Partie maison

Ajouter une pièce

Il suffit simplement de faire « ajouter » dans la partie « maison », puis de sélectionner la rubrique « pièce », veuillez ensuite entrer le nom de votre pièce dans la fenêtre qui apparait, ainsi que sélectionner le type de pièce correspondant à la catégorie dans laquelle la pièce va se retrouver sur l’écran tactile. Une fois validée la pièce s’ajoute automatiquement dans la partie maison, à la fin de la liste des pièces déjà créées.

Ajouter un équipement

Pour ajouter un équipement dans une pièce de la maison (interrupteur, lumière,...), sélectionner la pièce dans laquelle vous voulez ajouter votre équipement. Déroulez le menu “ajouter” de la partie maison, puis choisissez l'équipement que vous voulez ajouter. Une fois validé, l'équipement va automatiquement s'ajouter dans la pièce présélectionnée. Si toute fois vous n'aviez pas sélectionné la bonne pièce, vous pouvez faire un glisser/déplacer de l'équipement d'une pièce à l'autre.

l'automate sans serveur

Créer un projet

Pour créer un projet, il est préférable de pouvoir le sauvegarder sur votre machine afin de pouvoir réutiliser la configuration. Dans une installation sans serveur (lors de la programmation du mode automate), la configuration ne peut pas être stocké et donc importé à partir de l'automate lui même. Enregistrer la configuration sur votre PC est donc obligatoire.

Pour cela, il faudra créer un dossier sur votre poste qui contiendra le projet. Puis sous Calaos Installer vous pouvez sauvegarder le projet en cours et choisir ce dossier.

N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre projet afin de ne pas perdre quelque chose.

Connexion à l'automate

Pour pouvoir se connecter à l'automate il faudra au préalable modifier l'adresse IP de sa machine pour pouvoir accéder au réseau 10.0.0.x. L'adresse IP par défaut de l'automate est toujours 10.0.0.123.

Pour se connecter à l’automate sans serveur, il suffit de cliquer sur le bouton « se connecter » de la page d’accueil, une fenêtre va s’ouvrir où il faudra y entrer l’adresse IP de l’automate qui est par défaut en 10.0.0.123.

Une fois l'automate connecté, le statut de la connexion sera indiqué en bas à droite de la fenêtre principale. La version du logiciel interne de l'automate sera également indiquée.

Charger un programme

Pour charger votre programme dans l'automate il faut aller dans la barre de menu en haut de la page de calaos installer, dans “projet” puis “programmer l'automate”.

Modifier un programme

Si vous voulez modifier le programme existant dans l'automate, il faut ouvrir le projet enregistré dans le dossier de votre machine depuis le logiciel calaos_installer, faire les modifications souhaitées, charger le programme dans l'automate, et ne pas oublier d'enregistrer à nouveau votre projet dans le dossier sur votre machine.

Connexion à la centrale domotique calaos

Pour plus de détail sur la centrale domotique calaos se référer à : Centrale domotique Calaos

Charger le programme d'une centrale

Pour ouvrir un projet à partir d'une centrale, il faudra se munir des informations suivantes:

Nom d'utilisateur Calaos

Mot de passe

Adresse IP de la centrale (optionnel)

Vous pouvez ensuite aller dans le menu “Fichier” -> “Ouvrir un projet en ligne”. Vous devrez ensuite entrer les informations nécessaire à la connexion.

Il est possible de se connecter à distance (à travers internet) ou tout simple si on ne connait l'adresse IP de la centrale. Pour cela, on peut cocher “Connexion par home.calaos.fr” au lieu de remplir le champ de l'adresse IP.

Enregistrer le nouveau programme vers la centrale

Une fois votre programme terminé, il va falloir renvoyer la configuration sur la centrale. Pour cela la procédure est presque identique à l'ouverture, à la seule différence qu'il faudra choisir “Sauvegarder un projet en ligne”

Programmation

Détection des boutons poussoir

Ajouter une lumière ou d'une prise commandée

Ajouter un volet

Ajouter des lumière DALI