Centrale domotique Calaos

Tout comme l'automate, l'ensemble de nos équipements se branchent sur le réseau informatique. La centrale domotique ne déroge pas à cette règle et est le coeur d'une installation Calaos. C'est elle qui va permettre la gestion intelligente des fonctions de la maison en agissant directement sur l'automate, les caméras de surveillance, les lecteurs de musique, etc...

Elle embarque un système informatique optimisé et allégé (pour diminuer la consommation électrique) qui va fournir la supervision de l'habitat grâce à une interface web.

Câblage

La centrale s'installe généralement dans le tableau électrique. On y raccorde dessus l'automate Wago grâce au port Ethernet dédié, le LAN, ainsi qu'un écran tactile.

Serveur (1ère version)

Connectique serveur 1

Serveur (version actuelle)

Connectique serveur 2

Programmation

La programmation de la centrale se fait grâce au logiciel Calaos Installer. Pour vous connecter sur la centrale, vous aurez besoin de connaitre l'adresse IP de l'interface LAN. Vous devrez donc vous connecter en vous mettant sur la même plage d'adresse IP que la centrale pour le 1er accès. Vous aurez aussi besoin du couple nom d'utilisateur et mot de passe.

Par défaut ces paramètres sont:

IP de l'interface LAN: 192.168.1.100

Nom d'utilisateur: user

Mot de passe: pass

La 2eme interface Ethernet dédié à l'automate Wago est fixée par défaut à l'adresse 10.0.0.200. L'automate, quant à lui, à l'adresse 10.0.0.123 par défaut.