Centrale domotique Calaos

Tout comme l'automate, l'ensemble de nos équipements se branchent sur le réseau informatique. La centrale domotique ne déroge pas à cette règle et est le coeur d'une installation Calaos. C'est elle qui va permettre la gestion intelligente des fonctions de la maison en agissant directement sur l'automate, les caméras de surveillance, les lecteurs de musique, etc...

Elle embarque un système informatique optimisé et allégé (pour diminuer la consommation électrique) qui va fournir la supervision de l'habitat grâce à une interface web.

Câblage

La centrale s'installe généralement dans le tableau électrique. On y raccorde dessus l'automate Wago grâce au port Ethernet dédié, le LAN, ainsi qu'un écran tactile.

Serveur (1ère version)

Connectique serveur 1

Serveur (version actuelle)

Connectique serveur 2

Programmation

Paramétrage réseau

La programmation de la centrale se fait grâce au logiciel Calaos Installer. Pour vous connecter sur la centrale, vous aurez besoin de connaitre l'adresse IP de l'interface LAN. Vous devrez donc vous connecter en vous mettant sur la même plage d'adresse IP que la centrale pour le 1er accès. Vous aurez aussi besoin du couple nom d'utilisateur et mot de passe.

Par défaut ces paramètres sont:

IP de l'interface LAN: 192.168.1.100

Nom d'utilisateur: user

Mot de passe: pass

La 2eme interface Ethernet dédié à l'automate Wago est fixée par défaut à l'adresse 10.0.0.200. L'automate, quant à lui, à l'adresse 10.0.0.123 par défaut.

Accès Web

La centrale dispose d'une interface web pour piloter la maison. On peut également y effectuer certains réglages comme changer les paramètres réseau. La page web est disponible en HTTPS afin de garantir un minimum de sécurité. L'accès à la page se fait donc en tapant l'adresse https://ip_de_la_centrale dans un navigateur.

Accès au système

Il existe en plus de l'accès par la page web, un accès SSH. Cet accès est activable sur la page web, et va permettre de configurer certains paramètres avancés, ainsi que d'accéder au système de fichier.

Accès SSH

Configuration

La centrale est conçu en évitant au maximum les pièces mécaniques et donc l'usure naturelle. Le système fonctionne donc entièrement en mémoire et seule la configuration de la maison et les règles sont stockés dans la mémoire flash. Ces fichiers sont la base d'une maison et comprennent:

io.xml : fichier détaillant la configuration de la maison et de ses équipements

rules.xml : fichier contenant les règles

local_config.xml : fichier contenant les paramètres locales à la machine (réseau, etc...)

simple_scenarios.xml : Scénarios crées à partir de l'écran tactile

widgets.xml : Paramètres du bureau de l'interface tactile

photo_manager_accounts.xml : Paramètres du gestionnaire de photos de l'écran tactile

Certains de ces fichiers sont crées automatiquement, mais d'autres comme io.xml et rules.xml sont gérés par le logiciel Calaos Installer.