MISE EN LIGNE DE CALAOS

**EN COURS DE REDACTION !**

PRINCIPE

D'une manière générale le serveur Calaos utilise deux flux réseau, qui peuvent être soit via la même interface réseau, soit via deux interfaces distinctes. Ce dernier cas est conseillé.

Flux 1: échange des données avec l'utilisateur: réception des ordres via les applications SmartPhones, Web, etc. Flux 2: échange des données entre le serveur Calaos et l'automate Wago. Ces flux n'ont pas besoin d'être vus par l'utilisateur et peuvent donc être sur un réseau Ethernet différent.

Il est préférable que ce flux n°2 ne soit pas sur le même réseau Ethernet que l'ensemble des utilisateurs de la maison. Ce réseau domestique est le plus vulnérable en terme de sécurité. Il n'est pas rare de nos jours, voir fréquent, qu'un ordinateur du réseau domestique soit compromis. Placer l'automate Wago sur un 2éme réseau logique, voir idéalement physique, limite donc la propagation.

Conseils:

Placer le réseau Calaos - Wago sur une plage IP différente du réseau domestique.

Ne pas placer ce réseau sur le même switch Ethernet que le reste de la maison. Préférer un switch distinct, ou un câble direct.

Mon serveur Calaos n'a qu'une interface réseau ?! Historiquement les serveurs Calaos disposent de 2 interfaces réseaux. Depuis la version 2, chaque utilisateur acquière un serveur de son choix. Il est donc conseillé d'acheter un serveur avec 2 interfaces réseaux. A défaut, il est très simple d'ajouter une interface Ethernet sur port USB. Ceci se présente sous la forme d'un câble et se trouve à moins de 20€ sur Internet. Vérifiez quand même sur le forum ou IRC que le driver de cette interface fait partie des standards inclus dans Calaos_OS.

Configuration de la Box Internet

systemctl enable usb-serial-touchscreen@ttyS0

Comment joindre son Calaos depuis l'extérieur

Depuis Calaos v2

Particularité de Calaos v1.2

A ne surtout pas faire...