Utilisation du Text to Speech de Google en conjonction avec les squeezebox

prérequis

calaos

une ou des squeezebox matérielles ou software

exemple sur une sonnette

Dans calaos_installer:

on crée une regle sonnette

on ajoute une ou des conditions (appui sur la sonnete)

on ajoute dans l'action en output une squeezebox préalablement déclarée et configurée et en argument on passe l'url du tts de google

exemple: play http://translate.google.com/translate_tts?tl=FR&ie=UTF-8&q=il%20y%20a%20quelqu%27un%20%C3%A0%20la%20porte

sauvegarde, upload, test

tl: Fr

Ie:UTF-8

q: le texte à envoyer sur les squeezebox

nb: les squeezeslave n'acceptant qu'un echantillonage de 44.1 mhz il faudra installer sox et rajouter à la fin du fichier /etc/squeezeboxserver/convert.conf

mp3 flc squeezeslave *
[sox] -q -t mp3 $FILE$ -t flac -C 0 -r 44100 -