Accès SSH

Le protocole SSH permet d'établir une connexion sécurisée en ligne de commande. La centrale permet ce type d'accès, cependant ce protocole est désactivé par défaut pour des raisons de sécurité. Pour pouvoir en bénéficier, il faudra au préalable l'activer en passant par l'interface web d'administration, dans la partie Configuration.

Le mode console

Une fois le protocole SSH activé, on peut se connecter à la centrale en mode console. Pour cela on peut utiliser soit un terminal sous Linux ou Mac OSX, soit une application sous windows. Ensuite vous pourrez piloter votre centrale Calaos en ligne de commande.

Depuis Windows

Il faudra utiliser l'application Putty sous Windows pour accéder à un terminal SSH.

Téléchargez et lancez l'application. Vous devriez vous retrouver avec la fenêtre de connexion de Putty. Il suffira de remplir le champs Host Name avec l'adresse IP de la centrale, puis de cliquer sur Open.

Putty

Une fois la connexion établie, vous devrez vous identifier avec les paramètres suivant :

login: root

mot de passe: rootme

Depuis Mac OS et Linux

Il suffira d'ouvrir un terminal et d'établir la connexion avec la commande ci-dessous :

ssh root@192.168.1.100

Puis tapez le mot de passe: rootme

Pensez à remplacer l'adresse ip de cet exemple par celle de votre centrale !

Système de fichier

Grâce a SSH, il est également possible de se connecter avec un explorateur de fichier pour parcourir et modifier les fichiers de la centrale.

Windows

Il faudra utiliser l'application WinSCP sous Windows.

Après avoir télécharger et lancé l'application, vous devrez entrer les paramètres suivant:

Host name: adresse ip de la centrale

User name

Password

Protocole: SCP

WinSCP

Mac OS

On pourra utiliser l'application Fugu SCP ou Cyberduck pour accéder au système.