Flashage de calaos-os sur carte mémoire ou clé USB

Ce guide vous aidera à comprendre comment flasher une image Calaos-OS sur une carte memoire ou un periphérique USB.

:!:Attention! Cette opération va completement supprimer les partitions et données présentes sur la clé/carte mémoire.

Image Calaos-OS

Il faudra bien faire attention a prendre la bonne image Calaos-OS pour votre machine. Voici la liste:

cubieboard: Carte cubieboard (processeur A10)

cubieboard2: Carte cubieboard2 (processeur A20)

mele: Boitier MeleA1000/A2000 (processeur A10)

meleg: Boitier MeleA1000g/A2000g (processeur A10)

n450: Machine Intel 32bits

nuc: Machine Intel 64bits

raspberrypi: Carte Raspberry Pi

Certaines images sont compressées. Si l'extension du fichier se termine par .tar.bz2, .tar.xz il faudra d'abord décompresser l'image. Mais ne décompressez rien dans le cas contraire!

Windows

Sous windows il faudra utiliser le logiciel Win32 Disk Imager.

Son utilisation se veut des plus simples:

Choisir l'image.

Choisir le périphérique ou installer l'image.

Cliquer sur Write.

C'est fait!

Linux

Sous linux il faudra utiliser la ligne de commande pour écrire l'image. Il faudra d'abord trouver le périphérique USB a utiliser. Se tromper de périphérique peut écraser votre disque dur et vos données!

Pour trouver le périphérique USB, il suffit de lancer la commande dmesg après la connection de la clé USB. Ca vous donnera quelque chose comme:

[ 1.282490] sdc: sdc1

Le périphérique USB est donc /dev/sdc

Pour écrire l'image lancez la commande suivante:

sudo dd if=calaos-image-mele.sunxi-sdimg of=/dev/sdX

sdX etant le périphérique trouvé précédemment.