Installation sur machine Intel

L'installation de Calaos-OS sur une machine Intel est relativement simple. Il faudra se munir au préalable d'une clé USB, puis écrire l'image sur la clé, et enfin booter sur l'USB.

Calaos-OS se présente sous la forme d'une clé USB live. Cela veut dire qu'on peut faire démarrer Calaos-OS directement sur la clé USB sans devoir installer quoi que ce soit. C'est utile lorsqu'on veut simplement tester Calaos-OS. Toutes les modifications faites sur Calaos-OS sont sauvegardées sur la clé USB (configuration, xml, etc...). Une méthode d'installation sur un disque dur interne est aussi disponible, la configuration sera gardée lors de l'installation.

Installation de l'image sur la clé USB

Il y a 2 images disponibles pour les machines Intel:

n450 : 32bits

nuc : 64bits

Veuillez vous référer au guide suivant: Guide d'installation d'une image Calaos-OS

Démarrage

Pour démarrer, il suffit de brancher la clé USB dans la machine et de la configurer (BIOS, UEFI), puis de démarrer sur l'USB

Si le démarrage se passe correctement, on arrive sur un écran noir avec curseur, car l'interface calaos-home n'est pas lancée par defaut.

Pour la suite de la configuration, voir le guide sur Calaos-OS.

Installation sur le disque interne

L'installation sur le disque interne se fait au démarrage. Lors du démarrage, et apres les premieres secondes il faut appuyer sur une touche du clavier. Une invite de commande s'affichera:

boot:

A ce moment la il faudra tapper la commande install pour lancer la procédure d'installation.

boot: install

Le systeme va alors détecter le disque interne et demander si vous souhaitez installer calaos-os dessus.

ATTENTION! Tout le disque sera completement effacé!