Module de sortie analogique

Parmi les équipements que l'on peut vouloir piloter dans une maison, il y en a certain qui ne se connecte pas en tout ou rien. Ces équipements se branchent donc de différentes manière et se gèrent grâce à une valeur analogique.

Le système Wago permet de connecter ce genre d'équipements grâce aux bornes analogiques. Il en existe différents types, suivant le type de d'équipements que l'on veut piloter. Nous avons donc des bornes 0-10V, 4-20mA, -10V/+10V, etc...

Wago analog

Câblage

Le câblage dépends du type d'équipements et de borne. Mais globalement il reste assez simple et est similaire au câblage des sondes de température.

Schema PT1000

Programmation

La programmation d'une sortie analogique se fait grâce au logiciel Calaos Installer. Vous aurez besoin du numéro de sortie. Par exemple, sur le schéma ci-dessus, la sonde 0 est connecté sur l'entrée analogique automate 0 et la sonde 2 sur l'entrée analogique automate 1. Un repérage est donc nécessaire pour connaitre le numéro de chaque sortie.

Bien entendu, la 1ère borne de sorties analogiques commence la numérotation et continu avec les bornes de sorties analogiques suivantes. Donc la 1ère borne commence à 0, la suivante a 4, etc...