Modalités d'installation d'un système domotique Calaos

Câblage de la partie basse tension :

Le circuit de commande est séparé et provient directement du tableau de communication ou d'une boîte de dérivation. Le câblage est alors effectué par bouclage arborescent (quatre ou cinq interrupteurs à la suite selon le type de câble) avec du câble de type téléphone quatre paires (section 0,6 mm²) ou plus. Toutes les commandes sont des boutons poussoirs simples.

Pour exemple, voici un schéma de câblage des boutons poussoirs. Un câble 4 paires permet de câbler jusqu'à 7 boutons poussoirs étant donné qu'il faut un fil pour faire le +24v commun. Cependant, il est préférable dans certains cas de conserver des fils de réserve pour pouvoir rajouter des interrupteurs par la suite.