Ajouter un volet roulant

Comme pour les lampes, un repérage rigoureux doit être fait au préalable, car il va valoir rentrer le numéro de la variable de la montée et descente propre à chaque volet.

Attention les numéros de variable commence à 0, par conséquence votre premiére sortie sur l'automate est la variable “0”, donc toutes les sorties sont décalées d'un rang par rapport aux variables.