Calaos Installer - Courbe du Soleil

Principe

Il est fort agréable de pouvoir programmer une action en fonction de si nous sommes le jour ou la nuit, le cas typique étant l'allumage des lumières du jardin par exemple.

Dans ce cas, nous avons deux possibilités:

Connecter un capteur crépusculaire sur le système,

Utiliser les heures de levé et couché du soleil, calculés automatiquement par Calaos.

C'est ce deuxième cas que nous allons voir ici.

Exemple du portail et des lumières de jardin

Dans notre exemple, nous allons allumer des lumières de jardin dés lors que le portail s'ouvre. Pour cela nous avons:

Un contacteur d'ouverture de portail. Il nous sert de déclencheur, cela pourrait une ouverture de porte ou autre.

Des lumières dans le jardin et sur l'allée piétonne.

Et pour la programmation nous allons créer une variable horaire “Timer” avec le Calaos Installer, en utilisant les valeurs prédéfinies “Sunrise” (levé du soleil) et “Sunset” (couché du soleil).

Pensez l'inverse ;o)

Généralement on se dit qu'il faut allumer les lumières la nuit donc du couché du soleil au levé du soleil. Sauf que pour des raisons techniques une programmation horaire “Timer” ne peut pas déborder d'un jour à l'autre. Donc il faudrait créer deux plages horaires, du couché du soleil à minuit, puis de minuit au levé du soleil. Pas pratique.

Donc autant faire l'inverse. Programmer l'allumage des lumières si l'on N'EST PAS le jour. Donc pas dans la tranche levé au couché du soleil. Simple, pratique et surtout efficace !

Donc partons sur ça !

Définir la position de sa maison

Pour que Calaos puisse calculer automatiquement les heures de levé et couché du soleil il faut commencer par lui indiquer les coordonnées de sa maison, c'est à dire sa longitude et latitude. Récupérer les valeurs via ce site par exemple (il en existe de nombreux sur Internet): http://www.coordonnees-gps.fr/

Pour Toulouse, nous avons donc en degrés décimaux:

Longitude: 1.1136700

Latitude: 43.6042600