Ajout d'une camera mjpeg type foscam et autres clones

Dans Calaos Installer, ajouter une camera dans l'onglet “standard MJPEG” ip adress: adresse ip de la camera URL jpeg: http://adresse_ip_de_la_camera:port_de_la_camera/snapshot.cgi?user=login_de_la_camera&pwd=password_de_la_camera URL mjpeg: http://adresse_ip_de_la_camera:port_de_la_camera/snapshot.cgi?user=login_de_la_camera&pwd=password_de_la_camera URL mpeg4: http://adresse_ip_de_la_camera:port_de_la_camera/snapshot.cgi?user=login_de_la_camera&pwd=password_de_la_camera