Comment ajouter une lumière Dali

Pour le câblage Dali se référer à la Borne d'interface DALI.

Dans un premier temps si vous avez une centrale calaos de branché sur la tête wago, il faut la débrancher pour qu'il n'y ait aucune perturbation sur le bus Dali.

Pour pouvoir ajouter du Dali avec calaos_installer il faut avoir une tête 750-841 ou 750-849, si non il faudra passer par CoDeSys pour l'adressage des alimentation Dali.

L'ajoute de lumières Dali se passe en plusieurs étapes, la premiére ou on va attribuer une adresse à chaque alimentation Dali présentes sur le bus, ensuite il va falloir repérer les adresses qui ont étaient attribuées pour chaque luminaire, puis composer vos groupes de luminaires, et enfin ajouter les luminéres ou les groupes dans chaque pièces de la maison.

Adressage des luminaires Dali

Pour cela, il faut ouvrir la fenêtre Dali qui se trouve dans le menu outil, voir ci-dessous.

Vous allez arriver sur la page suivante:

Cette page va vous permettre de faire un adressage automatique de toutes vos alimentations Dali, et de former vos groupes.

Dans le cas d'une installation où aucun adressage Dali a été fait au préalable, il faut faire un “adressage complet” pour que de tout vos alimentations branchez sur le bus Dali soit adressées.

Attention:

Dans le cas d'une installation où vous avez à rajouter des alimentations Dali en plus de celles déjà adressées sur le bus Dali, il faudra faire un “adressage des nouveaux équipements” pour adresser uniquement les nouvelles alimentations. Si vous faite un “adressage complet” dans se cas là, les adresses déjà en place risque d'être modifiées et par conséquence vos règles seront modifié par la même occasion, et il faudra donc refaire une identification et une programmation des Dali.

Une fois l'adressage lancé le borne Dali, sur votre automate va se mettre a faire du morse, cela va prendre quelques secondes, une fois fini toutes les alimentations Dali qui on était trouvées vont s'afficher.

Exemple: Les deux premiére lampe s'allume sur votre logiciel, cela signifie que deux alimentations ont été trouvées sur le bus Dali. “lumière #1” aura l'adresse “1” et “lumière #2” aura l'adresse “2”.

repérer les adresses attribuées sur chaque luminaire